Opslagmedia

Bij optische opslagmedia

* leest de leeskop het veranderend magnetisch veld
* kan de informatie maar één keer weggeschreven worden
* wordt de informatie gestockeerd via een combinatie van pits en lands
* wordt een variabele elektrische stroom doorgegeven aan de schrijfkop

Met de spindle speed van een harddisk bedoelen we

* de gegevensdichtheid
* de rotatiesnelheid
* de leessnelheid
* de capaciteit

Bij LBA adressering

* krijgt elke sector een n-bits adres
* wordt absolute adressering gebruikt
* wordt relatieve adressering gebruikt
* wordt de combinatie cilinder, kop en sectornummer als ID gebruikt

Elke geformatteerde harde schijf

* bevat 0 of meer partities
* bevat minstens één partitie
* bevat minstens twee partities
* bevat minstens één uitgebreide partitie

Het meest veilige bestandssysteem onder Windows is

* FAT-16
* FAT-32
* HPFS
* NTFS

De FAT van een harde schijf is

* de bootsector
* de bestandstabel
* de hoofddirectory
* geen van bovenstaande

Bij RAID-5

* moet je minstens 3 schijven voorzien
* worden geen stripes gebruikt
* wordt geen pariteit ter controle gebruikt
* staan alle pariteitsgegevens op de laatste schijf in de reeks

DVD betekent

* digital video disk
* disk video device
* disk visual device
* digital versatile disk